# Ponudbeni list u postupku JEDNOSTAVNE NABAVE

**PONUDBENI LIST**

**Predmet nabave:** Zamjena starih podova u hodniku i holu kina i Slatini

**Naručitelj:** Pučko otvoreno učilište Slatina, Šetalište J. Bürgera 1, Slatina, OIB: 36035881467

**Podaci o ponuditelju:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zajednica ponuditelja (zaokružiti)** | **DA NE** |
| Naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice gospodarskih subjekata ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem  |  |
| OIB |  | IBAN |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) | DA NE |
| Adresa e-pošte |  |
| Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |
| Broj telefona |  | Broj telefaksa |  |

**Cijena ponude, EUR-a:**

|  |  |
| --- | --- |
| Cijena ponude bez PDV-a |  |
| Porez na dodanu vrijednost[[1]](#footnote-1) |  |
| Cijena ponude s PDV-om |  |

**Rok valjanosti ponude:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od isteka roka za dostavu ponuda.

  *(broj dana / mjeseci)*

ZA PONUDITELJA

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)*

**TROŠKOVNIK**

Predmet nabave: Zamjena starih podova u hodniku i holu kina i Slatini

Ponuditelj je obvezan ponuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba/materijal/oprema pod nazivom marke/oznake proizvođača smatra se ponuđenom ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu/materijal/opremu na za to predviđenom mjestu.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb\* | Naziv i opis stavke\* | Proizvođač / marka / tip / model (ili jednakovrijedan) | Jedinica mjere\* | Količina stavke\* | Jedinična cijena (EUR, bez PDV-a) | Ukupna cijena(EUR, bez PDV-a) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5\*6) |
| 1. | Uklanjanje namještaja i opreme iz prostorija gdje se izvode radove u zamjensku prostoriju prema uputi Naručitelj, zaštita deponiranog namještaja i opreme te vraćanje istih po završetku radova. |  | **kom** | **1,00** |  |  |
| 2. | Demontaža postojećih "cokl" i prijelaznih lajsni u prostorijama izvođenja radova, odvoz i zbrinjavanje. |  | **kom** | **320,00** |  |  |
| 3. | Dobava I ugradnja OSB ploče TIP 3 sa spojem utor-pero, debljine 18 mm na postojeći pod. Ploče se ljepe niskoekspandirajućim PUR građevinskim ljepilom i vijcima. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju OSB ploča te sav potreban rad i spojni materijal. |  | **m2** | **445,00** |  |  |
| 4. | Dobava i ugradnja vinil ploča, kao "Simplay 2S10" debljine 5,00 mm. Vinil pod se postavlja na podlogu od OSB ploča. Boja prema izboru Naručitelja. Ploče usklađene s normom "HRN 14041:2018 - Elastične, tekstilne, laminatne i modularne višeslojne podne obloge -- Bitne značajke". - reakcija na požar Bfl-S1 - klasa protuklisnoti DS- debljina ploče 5,00 mm- toplinska provodljivost 0,0226 m2K/W |  | **m2** | **445,00** |  |  |
| 5. | Dobava i ugradnja podnih "cokl" lajsni kao "Cubu Flex Life 60-1209 L2. Lajsne se postavljaju ljepljenjem armimranom obostranomm ljepljivom trakom. Boja po izboru investitora. U staku uračunati sav potreban materijal i rad do potpounog dovršetka.. |  | **m** | **425,00** |  |  |
| 6. | Montaža kutnih i prijelaznih završnih lajsni od aluminija. Stavka uključuje sa rad, materijal i spojni pribor do potpunog dovršetka. |  | **m** | **60,00** |  |  |
| 7. | Prilagodba vrata novoj visini poda. Stavka uključuje demontažu skraćivanje vrata, prekrajanje postojeće zvučne obloge i ponovnu montažu vrata. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal do potpunog dovršetka. |  | **kom** | **14,00** |  |  |
| 8. | Priprema površina brušenjem dijamantnim zvonom. |  | **m2** | **97,00** |  |  |
| 9. | Priprema podloge koja obuhvaća lokalne popravke, niveliranje i izravnavanje reparaturnim mortom, sanaciju pukotina, impregnaciju te ponovno brušenje nakon obrade površina, a sve u svrhu postizanja jednoličnosti podloge. |  | **Kom** | **1,00** |  |  |
| 10. | Obloga podesta dekorativnim betonom tipa "Colledani Cericum". Dekorativni beton se postavlja u dva sloja te zaštićuje poliretanskim premazom kao "Coledani FM". Boja prema izboru investitora. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad do potpunog dovršetka.Bitna svojstva dekorativnog betona:- Otpornost na požar: A1- Tlačna čvrstoća (nakon 28 dana): >30 N/mm2- Vrijeme dozrijevanja: 72 hBitna svojstva poliuretanskog premaza: - Boja: prozirna- Stvrdnjavanje 20°C i 60% vlažnosti: 24 h |  | **m2** | **20,00** |  |  |
| 11. | Obloga stepenica, čela stepenica i cokla dekorativnim betonom tipa "Colledani Cericum". Dekorativni beton se postavlja u dva sloja te zaštićuje poliretanskim premazom kao "Coledani FM". Boja prema izboru investitora. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad do potpunog dovršetka.Bitna svojstva dekorativnog betona:- Otpornost na požar: A1- Tlačna čvrstoća (nakon 28 dana): >30 N/mm2- Vrijeme dozrijevanja: 72 hBitna svojstva poliuretanskog premaza: - Boja: prozirna- Stvrdnjavanje 20°C i 60% vlažnosti: 24 h |  | **m2** | **60,00** |  |  |
| 12. | Bojanje dijela stepenica završnom poliuretnaskom dvokomponentnom bojom kao "Colledani FP" . Ton po izboru investitora. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad do potpunog dovršetka.Bitne značajke za boju:- tlačna čvrstoća: 55 N/mm2- vlačna čvrstoća: 30 N/mm2- vrijeme sazrijevanja: 7 dana- otpornost na abraziju: UNI 8298 p. 9° Grindstone CS17, 1000 g, 1000 RPM 7 mg- pogodno za laki pješači promet na +23°C i 50% relativne vlažnosti: 48 sati |  | **m2** | **24,00** |  |  |
| 13. | Bojanje zidova. Stavka uključuje lokalne popravke, impregniranje, nanošenje poludisperzne boje u 2 sloja te nanošenje završnog bezbojnog premaza. Ton po odabiru investitora. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal do potpunog dovršetka. |  | **m2** | **130,00** |  |  |
| 14. | Bojanje zidova crnom mat poludispreznom bojom. Stavka uključuje lokalne popravke, impregniranje, nanošenje boje u 2 sloja. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal do potpunog dovršetka. |  | **m2** | **150,00** |  |  |
| 15. | Obrada špaleta. Stavka uključuje zaštitu stolarije i poda, impregnaciju špaleta, obradu vapnenom masom, bojanje poludisperznom bojom u 2 sloja te nanošenje bezbojnog premaza. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal do potpunog dovršetka. |  | **m** | **129,00** |  |  |
| 16. | Zaštita prostorije prije izvođenja radova, čišćenje za vrijeme i nakon završetka radova te zbrinjavanje otpada nastalog izvođenjem radova. |  | **kom** | **1,00** |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO: |  |
|  |  |  |  |  | PDV, 25%: |  |
|  |  |  |  |  | SVEUKUPNO: |  |

\*Kolone 1,2,4,5 popunjava naručitelj

ZA PONUDITELJA

M.P.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)*

1. Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen istog, mjesto upisa ostaviti praznim. [↑](#footnote-ref-1)