[bookmark: _Toc430629780]Ponudbeni list u postupku JEDNOSTAVNE NABAVE

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: Nabava robe: Vanjski totemi za kino
Naručitelj: Pučko otvoreno učilište Slatina, Šetalište J. Bürgera 1, Slatina, OIB: 36035881467
Podaci o ponuditelju:
	Zajednica ponuditelja (zaokružiti)
	DA                NE

	Naziv i sjedište ponuditelja / 
člana zajednice gospodarskih subjekata ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem 
	

	OIB
	
	IBAN
	

	Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)
	DA                 NE

	Adresa   e-pošte
	

	Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora
	

	Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt
	

	Broj telefona
	
	Broj telefaksa
	



Cijena ponude, EUR-a:
	Cijena ponude bez PDV-a
	

	Porez na dodanu vrijednost[footnoteRef:1] [1:  Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen istog, mjesto upisa ostaviti praznim.] 

	

	Cijena ponude s PDV-om
	


Rok valjanosti ponude: _____________________ od isteka roka za dostavu ponuda.
				 (broj dana / mjeseci)
ZA PONUDITELJA
M.P.	_____________________________________
  (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: Nabava robe: Vanjski totemi za kino
Ponuditelj je obvezan ponuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba/materijal/oprema pod nazivom marke/oznake proizvođača smatra se ponuđenom ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu/materijal/opremu na za to predviđenom mjestu.
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.




























	Rb*
	Naziv i opis stavke*
	Proizvođač / marka / tip / model (ili jednakovrijedan)
	Jedinica mjere*
	Količina stavke*
	Jedinična cijena (EUR, bez PDV-a)
	Ukupna cijena
(EUR, bez PDV-a)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 (5*6)

	1.
	Totem vanjski sa klimom
· Vanjski totem sa 55" ekran sa klimom
· Pogodan za vanjske uvjete , minimalno IP56 , NEMA3S 
· ugrađene sigurnosne brave sa ključevima
· cirkuliranje zraka po cijelom totemu
· Unutarnja izolacija totema minimalno 25mm debljine
·  ugrađeno sigurnosno staklo na otvoru 
· Ugrađen klima uređaj
· Ugrađeni grijači za skidanje vlage
· Mikroprocesorsko upravljanje grijačima i ventilatorima
· Vesa standard za ugradnju panela
· Mogućnost montaže na zid
· za 55" ekrane maksimalne dimenzije VX_XD 950x 1450x255
· Boja RAL 9005

	
	kom
	2
	
	

	2.
	LCD panel za ugradnju u totem
· veličina minimalno 55" , kompatibilno sa ponuđenim totemom
· Osvjetljenje minimalno 700cd/m2, IPS panel Direktnim LEDOM
· deklariran za rad 24/7, raspon boja : minimalno 92% od DCI
· nativna  rezolucija 3840 x 2160, kontrast ≥ 8000:1
· mogućnost montaže Face up, horizontalno, vertikalno
· Mogućnost paljenja i gašenja prema rasporedu
· Kut vidljivost minimalno 178 stupnjeva vertikalno i horizontalno
· veličine samog ekrana minimalno 1,209.6 x 680.4
· Omjer 16:9 , vrijeme odziva maksimalno 8ms
· osvježavanje panela minimalno 60HZ
· Haze level : minimalno 25%
· Povezivost minimalno, 2 Hdmi In, 1 Hdmi Out , DP in, DP out, Usb-C Video in, audio out , 2x Lan,1xRS232
· PIP minimalno 2 dijela, pbP promjenjiva veličina slike
· Mogućnost kalibracije uniformnosti slike na ćoškovima preko softwarea
· Prihvat za SDM računala 
· Integrirani senzori temperature programabilni 
· kompletno upravljanje svim parametrima preko PC softwarea

	
	kom
	2
	
	

	3.
	Instalacijska oprema
· Sav potrošni materijal, vijci, vezice, kablovi za puštanje u pogon

	
	kom
	2
	
	

	4.
	Instalacija
· Instalacija totema na predviđena mjesta
· instalacija LCD panela u toteme
· Puštanje u rad

	
	kom
	2
	
	

	
	
	
	
	
	UKUPNO:
	

	
	
	
	
	
	PDV, 25%:
	

	
	
	
	
	
	SVEUKUPNO:
	



*Kolone 1,2,4,5 popunjava naručitelj


ZA PONUDITELJA
M.P.
	_____________________________________
                					 (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe) 


